**Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk**

**Identifikačné údaje uchádzača**

V súlade s výpisom z Obchodného registra

|  |  |
| --- | --- |
| Názov spoločnosti | \*) |
| Sídlo alebo miesto podnikania | \*) |
|  |  |
| Právna forma | \*) |
| Zápis uchádzača v Obchodnom registri  *označenie Obchodného registra alebo inej evidencie,*  *do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho*  poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu  *alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie* | \*) |
| IČO | \*) |
| IČ DPH | \*) |
| PSČ | \*) |
| Mesto | \*) |
| Štát | \*) |
| Štatutárny zástupca | \*) |
| Titul | \*) |
| E-mail | \*) |
| Telefón | \*) |

\*) vyplniť

|  |  |
| --- | --- |
| *Meno a priezvisko, titul:* |  |
| *Funkcia:* |  |
| *Dátum a miesto:* |  |

Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

pečiatka, meno a podpis uchádzača

**Príloha č. 2. k Výzve na predkladanie ponúk**

**návrh uchádzača na** **plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk**

* + - 1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................
      2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................
      3. IČO : ..................................................................
      4. Názov zákazky : „Priebežný tryskovač (pieskovač) s valčekovým dopravníkom “
      5. Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného vyhlasovateľom :

|  |
| --- |
|  |
| Cena za celý predmet zákazky  =.....................................................................................,....... Euro  Uchádzač uvedie cenu na dve desatinné miesta v Euro bez DPH |
|  |
|  |

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

pečiatka, meno a podpis uchádzača

**Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk**

**Tabuľku technických údajov - návrh uchádzača**

* + - 1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................
      2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................
      3. IČO : ..................................................................
      4. Názov zákazky : „Priebežný tryskovač (pieskovač) s valčekovým dopravníkom “
      5. Názov a typové označenie : ......................................................................................
      6. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky návrh uchádzača :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Názov | | Požadovaná hodnota | | Jednotka | Ponúkaná hodnota |
| Hlavné technické údaje - základ stroja |  | Max. prejazdný profil (šírka x výška) | | min. (2000 x 500) | | mm |  |
| Nosnosť valčekového dopravníka | | min. 1600 | | kg/m |  |
| Rýchlosť valčekového dopravníka regulovateľná | | min. v intervale (od 0,5-do 4,0) | | m/min |  |
| Rýchlosť tryskania plechov a profilov (SA 2½) | | min. od 0,6- do 1,3 | | m/min |  |
| Tryskací stroj | Maximálna spotreba stlačeného vzduchu | | max. 18 | | m3/h |  |
| Pracovný tlak stlačeného vzduchu | | 5-6 | | BAR |  |
| Maximálny celkový príkon | | max. 85 | | KW |  |
| Metacie turbíny | Počet turbín | | min. 6 | | ks |  |
| Priemer metacieho kolesa | | min. 380 | | mm |  |
| Maximálny výkon motora turbíny | | min. 7,5 | | KW |  |
| Maximálna rýchlosť abraziva - | | min.80 | | m/s |  |
| Minimálna spotreba abraziva - metacia turbína | | min. 160 | | kg/min |  |
| Maximálna celková spotreba abraziva | | min.960 | | kg/min |  |
| Patrónový filter | Počet patrón | | min. 16 | | ks |  |
| Filtračný povrch | | min. 224 | | m2 |  |
| Max. úlet prachových častí | | max. 5 | | mg/m3 |  |
| Maximálny výkon ventilátora | | min. 13 000 | | m3/h |  |
| Maximálny výkon motora | | min. 11 | | kW |  |
| Zostava pre čistenie mat. | Maximálny výkon ventilátora ofuku | | min.11 | | kW |  |
| Maximálny výkon ventilátoru ofuku | | min. 4000 | | m3/h |  |
| Maximálny priemer kartáča | | min. 800 | | mm |  |
| Maximálna dĺžka kartáča | | min. 2000 | | mm |  |
| Iné | Maximálna hmotnosť | | min. 4600 | | kg |  |
| Rozmery tryskača - dĺžka  - šírka  - výška | | max. 6600  max. 4650  max. 6180 | | mm  mm  mm |  |
| Príslušenstvo | Názov | | Opis | | Požadovaná hodnota vrátane jednotky | |  |
| Vstupný dopravník | | Valčekový,  Dĺžka vstupného dopravníka  Nosnosť dopravníka kg/m  Výška valčekového dopravníka  Šírka valčekového dopravníka | | áno  min. 10 m  min. 1600kg/1m  min. 1000mm  min. 2000mm | |  |
| Výstupný dopravník | | Valčekový,  Dĺžka vstupného dopravníka  Nosnosť dopravníka kg/m  Výška valčekového dopravníka  Šírka valčekového dopravníka | | áno  min. 10 m  min. 1600kg/1m  min. 1000mm  min. 2000mm | |  |
| Kompresor | | Pracovný tlak  Výkon | | min. 6 bar  min. 28,2 m3/hod | |  |
| Sekundárna filtrácia | | Separácia prachových častíc | | max. 0,5 mg/m3 | |  |
| Násypka so šnekovým dopravníkom | | Dĺžka násypníka | | min. 5m | |  |

7. Súčasťou návrh uchádzača je aj poskytnutie súvisiacich služieb :

1. dodanie na miesto realizácie predmetu zákazky, t.j. doprava/dodanie do miesta umiestnenia predmetu zákazky, ktorým je výrobný areál vyhlasovateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia predmetu zákazky vo výrobnom areáli vyhlasovateľa
2. montáž predmetu zákazky, t.j. montáž predmetu zákazky a zapojenie predmetu zákazky, t.j. do jestvujúcich rozvodov médií vyhlasovateľa – elektrická energia, stlačený vzduch, odsávanie, do vyhlasovateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) predmetu zákazky pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia predmetu zákazky nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa predmetu zákazky a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky - t.j. uvedenie predmetu zákazky do prevádzky s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetkých technických parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača

**Prílohy :**

v ......................., dňa .................................... .........................................................

pečiatka, meno a podpis uchádzača